

Настройка локальной сети и L2TP в Microsoft Windows 10

Настройка подключения по локальной сети


Нажмите кнопку “**Пуск”** http://www.flex.ru/images/support/instructions/w10/image001.jpg в левом нижнем углу




Выберите “**Параметры**”.




Откроется окно “**Параметры**”, в разделе **“ Параметры** ” слева выберите пункт “**VPN**”.  
Выберите пункт  “**Центр управления сетями и общим доступом**”




Выберите “**Изменение параметров адаптера**”




Щелкните по иконке “**Ethernet**”, правой кнопкой мыши и выберите “**Свойства**”.



Выделите пункт «**Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)**» и нажмите появившуюся кнопку «**Свойства**»




Теперь поставьте точку на пункте **“Получить IP-адрес автоматически** ”




Настройка VPN соединения


Нажмите кнопку “**Пуск”** http://www.flex.ru/images/support/instructions/w10/image001.jpg в левом нижнем углу




Выберите “**Параметры**”.




Откроется окно “**Параметры**”, в разделе **“ Параметры** ” слева выберите пункт “**VPN**”.




Выберите пункт  “**Центр управления сетями и общим доступом**”




Выберите  “**Создание и настройка нового подключения или сети**”




Выберите “**Подключение к рабочему месту**”. Нажмите кнопку “**Далее**”




На вопрос как выполнить подключение выберите “**Использовать мое подключение к Интернету (VPN)”.** Нажмите кнопку “Далее”. Если у вас появится окно с предложением Настроить подключение к Интернету перед продолжением, выберите пункт “**Отложить настройку подключения к Интернету**”.




Вводим данные.   
Интернет адрес   **vpn.skynetru.lan**    
Имя место назначения “**Skynet**”




Нажимаем кнопку “**Cоздать** “   
Мастер настройки закроется. Переходим в окно “**Просмотр основных сведений о сети и настройка подключения**” Слева выберите пункт “**Изменения параметров адаптера**”.



Нажмите правой кнопкой мышки на подключении “ **Skynet** ” и выберите “**Свойства”**.  
Перейдите на вкладку “**Безопасность”**, выберите   
Тип VPN – “**Протокол L2TP IPsec VPN**”  
Шифрование данных - выберите “**необязательное (подключиться даже без шифрования )**”.  
Разрешить следующие протоколы - выберите протокол “**проверки пароля CHAP и MSCHAPv2**”  
Нажмите кнопку “**ОК”**.



Щелкните по соединению “ **Skynet** ” два раза левой кнопкой мышки, появится окно в нем выберете подключение “ **Skynet** ”. В нем нажимаем на кнопку “**Подключить**”.



Вводим имя пользователя и пароль, нажимаем кнопку ОК. Через несколько секунд вы подключитесь к интернету.

